**RRG.271.1.5.2023 2023-05-16**

**Opis przedmiotu**

**„Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Gminie Olszanica w 2023 r.”**

**1. Zamawiający: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.**

**2. Rodzaj zamówienia: usługi**

**3. Przedmiot zamówienia:**

**Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:** wykonanie ścinki oraz zrywki na składy przejściowe na odległość **1,0 -2,0 km**. drewna liściastego i iglastego z lasów mienia gminy Olszanica w łącznej ilości **1300 m³** oraz utrzymanie w dobrym stanie istniejącej infrastruktury leśnej, przy czym, stosownie do treści art. 433 pkt 4 ustawy pzp. Zamawiający wskazuje, iż minimalna wielkość świadczenia wynosi **900 m3.**

* **pozyskanie drewna** – opis wykonania czynności:

- przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie drzew wskazanych (oznakowanych) przez zleceniodawcę,

- wymanipulowanie sortymentów wskazanych przez zleceniodawcę, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości.

- uporządkowanie zrębu –poprzecinanie gałęzi, a w razie potrzeby zrzucanie ich w stosy nieregularne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy poruszaniu się po powierzchni zrębu ludzi i sprzętu mechanicznego, zrzucenie gałęzi w stosy nieregularne w sposób wskazany przez zleceniodawcę na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia, odrzucenie gałęzi z istniejących odnowień, dróg.

- przygotowanie drewna do odbiórki na składzie oraz pomoc przy odbiórce:

* **zrywka drewna** - opis wykonania czynności:

- przemieszczenie sprzętem mechanicznym drewna z miejsca ścinki na wskazany skład przejściowy, wskazanymi szlakami zrywkowymi,

- przygotowanie drewna do odbiórki na składzie oraz pomoc przy odbiórce

- ułożenie drewna wielkowymiarowego na składzie przejściowym w jednogatunkowe mygły na dwóch legarach z tego samego gatunku i sortymentu, wyrównanie czół i nabiegów korzeniowych tak, aby widoczne były oba czoła każdej sztuki,

- ułożenie drewna średniowymiarowego w stosy regularne o wysokości do 2.05m , o długości nie mniejszej niż 1 mb, na legarach z tego samego sortymentu. Końce stosów mają być równe, zakończone stosem krzyżowym lub stabilizowane jarzmami,

- sposób rozmieszczenia drewna na składach określa zleceniodawca.

- utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury leśnej opis wykonania czynności   
na wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o należyte utrzymanie szlaku zrywkowego, a szczególności: utrzymywania na bieżąco drożności wodopustów, dbania o stan i drożność przepustów, rowów przydrożnych ;przez które prowadzona jest zrywka, usuwania nadmiaru ziemi nawleczonej na składy. Na wykonawcy prac spoczywa obowiązek przywrócenia szlaku zrywkowego, do stanu z przed rozpoczęcia prac (niepogorszenie jego stanu).

**4. Inne istotne warunki zamówienia:**

1. W określonym w punkcie 3 przedmiocie zamówienia, drewno wielkowymiarowe stanowić będzie około 70% masy przeznaczonej do pozyskania a drewno stosowe stanowić będzie około 30% masy przeznaczonej do pozyskania,

2.Dane podane w punkcie 3. dotyczące ilości drewna do pozyskania i zrywki, mają charakter szacunkowy. W zakresie podstawowym masa do pozyskania wynosi 1300 m3, przy czym, stosownie do treści art. 433 pkt 4 ustawy pzp. Zamawiający wskazuje, iż minimalna wielkość świadczenia wynosi 900 m3.

**6. Termin realizacji zamówienia:**

- wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie sukcesywnie, **od zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 roku.**

**7. Obowiązki Wykonawcy**

Wykonanie usług będących przedmiotem umowy zgodnie z procesem technologicznym dla prac leśnych, zapewniających prawidłowe i zgodne z wymogami BHP wykonanie przedmiotu umowy:

1. przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
   1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. *Kodeks pracy* (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z zm.) – w szczególności Dział X *Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;*
   2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej*  (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),
   3. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. *w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów* (t. j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
   4. *Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej* z dnia 20 kwietnia 2012 r.;
   5. zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
2. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie mienia Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami;
3. terminowego wykonania przedmiotu umowy;
4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;
6. dbanie o porządek na terenie wykonywania prac;
7. uporządkowanie terenu prac z wszelkich odpadów, np. opakowań po olejach, smarach i innych środkach chemicznych, butelek szklanych, puszek, etc.;
8. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
9. zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, przebywało co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość kontaktowania się;
10. zabezpieczenie by na miejscu wykonywania prac nie zostały dopuszczone do przebywania osoby trzecie, ani nieposiadające wymaganych uprawnień;
11. zapewnienie pracownikom wykonującym pracę kamizelek odblaskowych albo ubrań ze wstawkami w kolorze pomarańczowym lub innym jaskrawym kolorze.
12. ponoszenie kosztów ubezpieczenia wykonywanych usług i ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia mienia związanego z realizacją przedmiotu umowy w celu zapewnienia odszkodowania odpowiadającego szkodzie wyrządzonej w ubezpieczonych przedmiotach oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

13) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp. z powierzchni roboczej, na której wykonywane były prace związane z wykonaniem umowy.

14) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska

15) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie i zrywkę drewna.