Ogłoszenie nr 540410153-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.

**Olszanica:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**774902-N-2020  
**Data:**31/12/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Olszanica, Krajowy numer identyfikacyjny 37044005700000, ul.   81, 38-722  Olszanica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-13 461-76-10, e-mail gmina@olszanica.pl, faks 0-13 461-73-73.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.olszanica.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**  
**Numer sekcji:**II  
**Punkt:**4  
**W ogłoszeniu jest:**Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.: Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica. Zamawiający podzielił zadanie na 2 części: 1. część 1 zamówienia – „Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica”. Przedmiotem zadania jest: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej (PCV o średnicach: 250, 200 i 160 mm) i tłocznej (PE o średnicach: 140, 125 i 90 mm) o łącznej długości 6,323 km w miejscowościach Uherce Mineralne i Olszanica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi (3 przepompownie). - przebudowa istniejącej sieci wodociągowej o długości 245 m. Budowa w/w obiektów ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej do oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych a także zapewnić poprawę bezawaryjnego dostarczania wody pitnej mieszkańcom. Zakres zadania obejmuje: − roboty przygotowawcze, − roboty ziemne - wykopy, − odwodnienie wykopów, − montaż rurociągów (wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie i łączenie rur), − montaż uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studzienek kanalizacyjnych), − przewierty sterowane, − budowa przepompowni ścieków, − montaż 3 krat skośnych ze stali nierdzewnej na wylocie kanału w studzienkach wskazanych przez Zamawiającego, − próby szczelności, − kolizje z obiektami terenowymi. Do zadań Wykonawcy należy również: 1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2) Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 3) Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, prób szczelności, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami STWiORB. 2. część 2 zamówienia – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla miejscowości Olszanica”. Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej (PCV o średnicach: 250, 200 i 160 mm) i tłocznej (PE o średnicach: 110 i 125 mm) o łącznej długości 4,234 km w miejscowości Olszanica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi (2 przepompownie). Budowa w/w obiektów ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej do oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych. Zakres zadania obejmuje: − roboty przygotowawcze, − roboty ziemne - wykopy, − odwodnienie wykopów, − montaż rurociągów (wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie i łączenie rur), − montaż uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studzienek kanalizacyjnych), − przewierty sterowane, − budowa przepompowni ścieków, − montaż 2 krat skośnych ze stali nierdzewnej na wylocie kanału w studzienkach wskazanych przez Zamawiającego, − próby szczelności, − kolizje z obiektami terenowymi. Do zadań Wykonawcy należy również: 1)Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2)Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 3)Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, prób szczelności, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami STWiORB. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1.1 i 1.2 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: − Projekty wykonawcze, − Dokumentacja geologiczna, − Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), − Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Poniżej linki do dokumentacji i przedmiarów: Załącznik nr 1.1 do SIWZ (dotyczy 1 części zamówienia) http://www.gminaolszanica.pl/pliki/index.php/s/rbHWmfgENGpzzcP Załącznik nr 1.2 do SIWZ (dotyczy 2 części zamówienia) http://www.gminaolszanica.pl/pliki/index.php/s/RLqcE8DHynifdrF UWAGA ! Przedmiot zamówienia nie obejmuje całości robót ujętych w dokumentacji projektowej. W ramach niniejszego zamówienia realizowana jest część robót zgodnie z plikami znajdującymi się pod ww. linkami - wyznaczającymi zakres dla danej części zamówienia. Wykonawca nie wycenia wykonania całego zadania który obejmuje dokumentacja projektowa tylko wyznaczony zakres odpowiednio dla danej części. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko sieć kanalizacyjną bez przyłączy.  
**W ogłoszeniu powinno być:**Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.: Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica. Zamawiający podzielił zadanie na 2 części: 1. część 1 zamówienia – „Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica”. Przedmiotem zadania jest: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej (PCV o średnicach: 250, 200 i 160 mm) i tłocznej (PE o średnicach: 140, 125 i 90 mm) o łącznej długości 6,323 km w miejscowościach Uherce Mineralne i Olszanica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi (3 przepompownie). - przebudowa istniejącej sieci wodociągowej o długości 245 m. Budowa w/w obiektów ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej do oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych a także zapewnić poprawę bezawaryjnego dostarczania wody pitnej mieszkańcom. Zakres zadania obejmuje: − roboty przygotowawcze, − roboty ziemne - wykopy, − odwodnienie wykopów, − montaż rurociągów (wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie i łączenie rur), − montaż uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studzienek kanalizacyjnych), − przewierty sterowane, − budowa przepompowni ścieków, − montaż 3 krat skośnych ze stali nierdzewnej na wylocie kanału w studzienkach wskazanych przez Zamawiającego, − próby szczelności, − kolizje z obiektami terenowymi. Do zadań Wykonawcy należy również: 1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2) Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 3) Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, prób szczelności, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami STWiORB. 2. część 2 zamówienia – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla miejscowości Olszanica”. Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej (PCV o średnicach: 250, 200 i 160 mm) i tłocznej (PE o średnicach: 110 i 125 mm) o łącznej długości 4,853 km w miejscowości Olszanica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi (2 przepompownie). Budowa w/w obiektów ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej do oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych. Zakres zadania obejmuje: − roboty przygotowawcze, − roboty ziemne - wykopy, − odwodnienie wykopów, − montaż rurociągów (wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie i łączenie rur), − montaż uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studzienek kanalizacyjnych), − przewierty sterowane, − budowa przepompowni ścieków, − montaż 2 krat skośnych ze stali nierdzewnej na wylocie kanału w studzienkach wskazanych przez Zamawiającego, − próby szczelności, − kolizje z obiektami terenowymi. Do zadań Wykonawcy należy również: 1)Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2)Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 3)Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, prób szczelności, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami STWiORB. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1.1 i 1.2 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: − Projekty wykonawcze, − Dokumentacja geologiczna, − Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), − Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Poniżej linki do dokumentacji i przedmiarów: Załącznik nr 1.1 do SIWZ (dotyczy 1 części zamówienia) http://www.gminaolszanica.pl/pliki/index.php/s/rbHWmfgENGpzzcP Załącznik nr 1.2 do SIWZ (dotyczy 2 części zamówienia) http://www.gminaolszanica.pl/pliki/index.php/s/RLqcE8DHynifdrF UWAGA ! Przedmiot zamówienia nie obejmuje całości robót ujętych w dokumentacji projektowej. W ramach niniejszego zamówienia realizowana jest część robót zgodnie z plikami znajdującymi się pod ww. linkami - wyznaczającymi zakres dla danej części zamówienia. Wykonawca nie wycenia wykonania całego zadania który obejmuje dokumentacja projektowa tylko wyznaczony zakres odpowiednio dla danej części. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko sieć kanalizacyjną bez przyłączy.